**Кольцо уплотнительное медно-асбестовое – нормаль МН 4152-62**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование продукции** | **Номер чертежа детали** | **Размеры диаметров мм** | **Цена за 1 шт. с НДС, руб.** | **Кол-во связок** | **Дата упаковки** |
| 1 | Кольцо медно-асбестовое | б/н | 6 х 10 | 15,00 |  |  |
| 2 | К М А | б/н | 6 х 12 | 16,00 |  |  |
| 3 | К М А | 355-05 | 8 х 12 | 18,00 |  |  |
| 4 | К М А | б/н | 10 х 14 | 16,00 |  |  |
| 5 | К М А | б/н | 10 х 16 | 18,00 |  |  |
| 6 | К М А | 355-06 | 12 х 16 | 20,00 |  |  |
| 7 | К М А | б/н | 12 х 18 | 18,00 |  |  |
| 8 | К М А | б/н | 14 х 18 | 18,00 |  |  |
| 9 | К М А | 355-07 | 14 х 20 | 20,00 |  |  |
| 10 | К М А | б/н | 16 х 20 | 20,00 |  |  |
| 11 | К М А | 355-11 | 16 х 22 | 22,00 |  |  |
| 12 | К М А | 40933. | 18 х 22 | 22,00 |  |  |
| 13 | К М А | 355-08 | 18 х 24 | 24,00 |  |  |
| 14 | К М А | б/н | 20 х 24 | 24,00 |  |  |
| 15 | К М А | 355-22 | 20 х 26 | 26,00 |  |  |
| 16 | К М А | б/н | 22 х 28 | 28,00 |  |  |
| 17 | К М А | 355-13 | 22 х 30 | 30,00 |  |  |
| 18 | К М А | 355-10 | 24 х 30 | 30,00 |  |  |
| 19 | К М А | б/н | 24 х 32 | 32,00 |  |  |
| 20 | К М А | б/н | 27 х 33 | 33,00 |  |  |
| 21 | К М А | 355-15 | 27 х 35 | 35,00 |  |  |
| 22 | К М А | 355-16 | 30 х 36 | 36,00 |  |  |
| 23 | К М А | 355-17 | 33 х 39 | 39,00 |  |  |
| 24 | К М А | 355-09 | 36 х 42 | 42,00 |  |  |
| 25 | К М А | б/н | 39 х 45 | 45,00 |  |  |
| 26 | К М А | б/н | 42 х 49 | 49,00 |  |  |
| 27 | К М А | б/н | 45 х 50 | 55,00 |  |  |
| 28 | К М А | б/н | 48 х 55 | 60,00 |  |  |
| 29 | К М А | б/н | 52 х 60 | 65,00 |  |  |
| 30 | К М А | 40927СП | 53 х 65 | 70,00 |  |  |
| 31 | К М А | б/н | 56 х 64 | 70,00 |  |  |

**Заключение ОТК: качество продукции соответствует**

**нормали машиностроения МН 4152-62**